<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="1" Xmmc="海洋路校区鲁艺文化广场长廊等改造项目" Version="3.2" Jsfs="1">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="盐城幼儿师范高等专科学校" Zxr="江苏大洲工程项目管理有限公司" ZbrDb="蒋大坚" ZxrDb="李东升" Bzr="曹致明" Fhr="王立冈" BzTime="2020-06-22" FhTime="2020-06-22" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="1" Dxgcmc="海洋路校区鲁艺文化广场长廊等改造项目" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="海洋路校区鲁艺文化广场长廊等改造项目" Zylb="1" SoftName="江苏金石软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="553FE17B9FF049F59907EF41A7F1D6A9" MachineKey="F4-B7-E2-B1-DB-D4">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="011507003001" Mc="宣传栏" Xmtz="1、尺寸及材质：3400*2400mm，304不锈钢&#xD;&#xA;2、200X200不锈钢方管立柱，壁厚2mm，中间部位白色磨砂亚克力内藏LED灯管（2根600mm瓦数为7瓦），表面红色氟碳漆（不低于2底2面），局部线条白色氟碳漆，立柱上部压顶，投标人在投标报价时需综合考虑立柱下口预埋基础部分不锈钢方管、下口钢板及其他辅材费用（预埋件另计），结算时不予调整，具体做法详见施工图纸结合项目需求。&#xD;&#xA;3、2900X1500展示打开式橱窗，背面采用15mm厚雪弗板，面板采用透明亚克力板，宣传栏结构采用2mm不锈钢，灯箱上口内置LED灯管（2根1200mm14瓦），铝合金L型挂画导轨，100mm不锈钢包边，投标人在投标报价时需综合考虑展示橱窗封边、焊接、红色氟碳漆、暗锁等全部费用，结算时不予调整，具体做法详见施工图纸结合项目需求。&#xD;&#xA;4、200X100不锈钢方管横梁，壁厚2mm，投标人在投标报价时需综合考虑展示橱窗不锈钢角花、焊接、红色氟碳漆等全部费用，结算时不予调整，具体做法详见施工图纸结合项目需求。&#xD;&#xA;5、1560X300柱间不锈钢花格，投标人在投标报价时需综合考虑柱间花格的连接、红色烤漆氟碳漆等全部费用，结算时不予调整，具体做法详见施工图纸结合项目需求。&#xD;&#xA;6、投标人在投标报价时需综合考虑长廊东侧及西侧合计4个边架造型的不锈钢面层、基层支架、焊接、红色氟碳漆、亚克力字等全部费用，结算时不予调整，具体做法详见施工图纸结合项目需求。&#xD;&#xA;7、投标人在投标报价时需综合考虑宣传栏内部从控制箱部分的接线的一切费用（主电源及控制箱另计），结算时不予增加。&#xD;&#xA;8、投标人在投标报价时需综合考虑方砖拆除后重新恢复的费用（恢复材料与现场一致），结算时不予增加费用。&#xD;&#xA;9、以上部分包含宣传栏的制作、安装、运输等全部费用。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="040202011001" Mc="碎石" Xmtz="1、100mm厚碎石垫层&#xD;&#xA;2、石料规格:满足规范要求" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m2" Sl="16.43" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="040303001001" Mc="混凝土垫层" Xmtz="1、混凝土强度等级:C15砼&#xD;&#xA;2、厚度:100mm&#xD;&#xA;3、模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="1.64" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="040303002001" Mc="混凝土基础" Xmtz="1、混凝土强度等级:C25砼（是否泵送投标人自行考虑）&#xD;&#xA;2、厚度:500mm&#xD;&#xA;3、模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="9.58" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="010101002001" Mc="挖一般土方" Xmtz="1、土壤类别：投标人综合考虑各类土壤&#xD;&#xA;2、挖土深度:自然地坪标高到基础垫层底&#xD;&#xA;3、弃土运距:投标人自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="20.28" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="011602001001" Mc="混凝土构件拆除" Xmtz="1、拆除厚度：投标人自行勘查现场综合考虑&#xD;&#xA;2、弃渣运距:投标人自行考虑&#xD;&#xA;3、拆除方式：投标人自行考虑" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除构件的混凝土体积计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按拆除部位的面积计算&#xD;&#xA;3.以米计量，按拆除部位的延长米计算" Dw="m2" Sl="28.97" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="060212010001" Mc="预埋件安装" Xmtz="1、钢材品种、规格：500*500*10mm&#xD;&#xA;2、含制作、安装等费用&#xD;&#xA;3、具体详见设计图纸及项目需求&#xD;&#xA;4、部位：基础埋件" Jsgz="按设计图示质量计算" Dw="t" Sl="0.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="011610002001" Mc="格栅拆除" Xmtz="1、原方管格栅保护性拆除，拆除材料运至招标人指定定点。" Jsgz="1.以平方米计量，按拆除面积计算&#xD;&#xA;2.以樘计量，按拆除樘数计算" Dw="个" Sl="97" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="011507003002" Mc="格栅" Xmtz="1、规格：730*700mm&#xD;&#xA;2、材质：铸铁浇筑件（表面防腐处理，喷灰色漆，2底2面）&#xD;&#xA;3、具体做法及样式详见图纸结合建设单位确认后方可开模大量生产，未经建设单位认可的情况下发生的开模费用投标人自行承担。&#xD;&#xA;4、投标人综合考虑侧边瓷砖修复费用，结算时不予增加。&#xD;&#xA;5、以上部分包含格栅的制作、安装、运输、辅材、连接件、喷漆、表面处理等全部费用。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="清单特征：&#xD;&#xA;1、名称:控制箱（出线3回路，时间控制器3只；交流接触器32A:3只）&#xD;&#xA;2、型号:箱体采用304不锈钢，壁厚不小于100丝，电气元件采用正泰品牌。&#xD;&#xA;3、规格:箱体600*800*300&#xD;&#xA;4、基础:标准砖砖筑，基础600mm宽*360mm厚*500mm高、出地面300mm，并采用C10水泥砂浆抹平内外基础壁。&#xD;&#xA;5、接地:用镀锌2.5米长的5#角钢打入地面并采用40*4的镀锌扁铁与配电箱连接。&#xD;&#xA;工作内容：1、本体安装2、基础型钢制作、安装3、焊、压接线端子4、补刷（喷）油漆5、接地" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="清单特征：&#xD;&#xA;1、名称:铜芯电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:YJV-5*10&#xD;&#xA;3、品牌:电缆品牌选用“上上、江南、远东”中任意一个&#xD;&#xA;工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="87.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="12" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="清单特征：&#xD;&#xA;1、名称:SC50(过路钢管）&#xD;&#xA;工作内容：1、电线管路敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="85" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="13" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="清单特征：&#xD;&#xA;1、名称:波纹管φ32（含挖土）&#xD;&#xA;工作内容：1、挖填土2、电线管路敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="90" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="14" Qdbm="030413002001" Mc="路面破坏及恢复" Xmtz="清单特征：&#xD;&#xA;1、名称:地面开槽及恢复&#xD;&#xA;2、规格:路面开挖宽度30cm，深度60cm&#xD;&#xA;3、说明:报价时投标人自行考虑，最终按开槽长度结算&#xD;&#xA;工作内容：1、100*100地砖拆除2、垃圾清运3、开槽4、原路面恢复处理" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="52" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费(省一星级)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价(市优)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>